**哈尔滨松江钼业有限公司2018年自行监测方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **污染源** | **排放设备** | **监测点** | **监测项目** | **依据类型** | **标准名称** | **限值** | **监测方式** | **监测频次** | **监测方法** |
| 废气 | 0.8t取暖  锅炉 | 锅炉废气  监测点1# | 氮氧化物 | 排放标准 | 锅炉大气污染物  排放标准 | 400mg/m3 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 二氧化硫 | 排放标准 | 锅炉大气污染物  排放标准 | 400mg/m3 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 汞及其化合物 | 排放标准 | 锅炉大气污染物  排放标准 | 0.5mg/m3 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 颗粒物 | 排放标准 | 锅炉大气污染物  排放标准 | 80mg/m3 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 1.5t取暖  锅炉 | 锅炉废气  监测点2# | 氮氧化物 | 排放标准 | 锅炉大气污染物  排放标准 | 400mg/m3 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 二氧化硫 | 排放标准 | 锅炉大气污染物  排放标准 | 400mg/m3 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 汞及其化合物 | 排放标准 | 锅炉大气污染物  排放标准 | 0.5mg/m3 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 颗粒物 | 排放标准 | 锅炉大气污染物  排放标准 | 80mg/m3 | 手工 | 1次/1年 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **污染源** | **排放设备** | **监测点** | **监测项目** | **依据类型** | **标准名称** | **限值** | **监测方式** | **监测频次** | **监测方法** |
| 周边环境 |  | 五道岭监狱监测点01# | pH值 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 6.5-8.5 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 汞 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.001mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 六价铬 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 锰 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.1mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 铅 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 砷 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 铜 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 1.0mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 锌 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 1.0mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 镉 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.01mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 恒昌采石场监测点02# | pH值 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 6.5-8.5 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 汞 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.001mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 六价铬 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 锰 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.1mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 铅 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 砷 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 铜 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 1.0mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 锌 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 1.0mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 镉 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.01mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **污染源** | **排放设备** | **监测点** | **监测项目** | **依据类型** | **标准名称** | **限值** | **监测方式** | **监测频次** | **监测方法** |
| 周边环境 |  | 张北屯监测  点03# | pH值 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 6.5-8.5 | 手工 | 1次/1年 |  |
| 汞 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.001mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 六价铬 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 锰 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.1mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 铅 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 砷 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 铜 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 1.0mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 锌 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 1.0mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 镉 | 排放标准 | 地下水质量标准 | 0.01mg/L | 手工 | 1次/1年 |  |
| 厂界噪声 |  | 1# | 工业企业厂界环境噪声 | 排放标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 55;45dB | 手工 | 1次/半年 |  |
| 2# | 工业企业厂界环境噪声 | 排放标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 55;45dB | 手工 | 1次/半年 |  |
| 3# | 工业企业厂界环境噪声 | 排放标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 55;45dB | 手工 | 1次/半年 |  |
| 4# | 工业企业厂界环境噪声 | 排放标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 55;45dB | 手工 | 1次/半年 |  |