市妇幼保健院废水自行监测方案

1. 企业基本情况

企业信息

统一社会信用代码：41432885-8

法定代表人：孟先文

企业地址：七台河市茄子河区东安街147号

联系电话：0464-6163017

1. 环保设施运行情况

污染物防治设施

污水：使用次氯酸钠消毒发生器工艺，日处理50吨

建设和运行情况:正常

1. 监测内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| 在污水总排口布设1个检测点位 | pH值、SS、余氯COD、氨氮、粪大肠菌群 | 每季度监测一次，每次共监测1天，采集1个样品 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)中预处理标准限值 |

1. 质量控制
2. 水质样品采集、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/91-2002)、《水质采样技术方案设计技术指导》（HJ495-2009)、《水质采样技术导则》（HJ494-2009)和《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的技术需要进行。分析方法为认证有效方法。
3. 所有监测人员持证上岗，严格按照质量管理体系文件中的规定开展工作。
4. 所有监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。
5. 各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。