黑河关鸟河水泥有限责任公司

2018年度自行监测年度报告

一、企业基本情况：

黑河关鸟河水泥有限责任公司是中国建材集团北方水泥公司战略布局黑龙江，通过与原黑河关鸟河水泥有限责任公司重组而成立的一家全资子公司，是黑河市政府招商引资重点企业。公司注册资本1.5亿元人民币，总投资4.8亿元人民币。公司现有一条4\*60m熟料生产线一条，两条3.2\*13m水泥生产线，年产能熟料100万吨，水泥70万吨。

公司2500t/d新型干法水泥生产线是国家振兴东北老工业基地的重点项目，是由天津水泥设计研究院设计，采用新型干法窑外分解技术，项目设计合理，工艺先进，具有生产规模大、产品质量高、能源消耗低、各种资源得到充分利用等优势。

1. 监测点位：

（一）在线监测点位两套在线监测设备分别安装在两个烟囱40与15米平台处（主要排放口）。

1#在线监测设备监测窑头废气排放口

2#在线监测设备监测窑尾废气排放口

（二）手工检测点位：大理岩破碎机除尘器、2#皮带中转楼除尘、1213 皮带中转楼除尘器、原料调配库除尘、辅料破碎机除尘器、原煤破碎机除尘器、1235 皮带中转楼除尘器、1242 皮带中转楼除尘器、立磨外排提升机除尘器、立磨外排提升机除尘器、立磨外排提升机除尘器（一般排放口）等45个排放口及厂界四个方向八个监测点位。

三、监测频次：

在线监测全天连续检测；手工检测每季度一次。

四、监测指标

1、黑河关鸟河水泥有限责任公司2018年全年生产天数水泥窑134天、粉磨系统188天，监测点各项指标为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 年生产天数 | 年监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
| 颗粒物（主要排放口） | 134 | 4512 | 4512 | 0 |
| 二氧化硫 | 134 | 4512 | 4512 | 0 |
| 氮氧化物 | 134 | 4512 | 4512 | 0 |
| 颗粒物（一般排放口） | 188 | 4 | 4 | 0 |
| 噪声 | 188 | 4 | 4 | 0 |

2、废气污染物排放量：烟尘排放量为10.09吨，二氧化硫排放量为9.3吨，氮氧化物排放量为61.4吨。

3、固体废弃物主要为生活垃圾。所有生活垃圾都统一运送到熟料窑进行焚烧处理。

黑河关鸟河水泥有限责任公司

二〇一八年十二月十二日