检测报告

监督监测报告单

监测点位：焚烧炉采样孔

采样时间：2019年5月9日

单位：mg/m³（汞单位：μg / m³）

表1废气监测数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 锰 | 镍 | 铬 | 汞 | 镉 | 铅 |
| 0.22 | 0.2 | 0.71 | 0.34 | 0.31 | 0.019 | 0.16 |

表1废气监测数据表（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 黑度（级） |
| 23.3 | 未检出 | 114 | 未检出 | <1 |
| 24.7 | 未检出 | 117 | 未检出 | <1 |
| 23.7 | 未检出 | 119 | 未检出 | <1 |

二噁英检测报告

采样日期：2018年11月13日

评价标准：GB19128-2003《医疗废物焚烧炉技术要求》

标准限值：0.5ng/m³TEQ

三次采样检测结果（单位：ng/m³TEQ）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0.008 | 0.007 | 0.008 |

大庆龙铁医疗废物处理有限公司

2019年11月27日